
Options ResourceUsage=yes UseNutmegFormat=no TopDesignName="E:\Karshenasi\project_amplifier_prj\networks\Schematic"
R:R2  _net955 _net954 R=R_total * (1 - pos) Noise=yes 
V_Source:SRC2  _net942 0 Type="V_DC" Vdc=5.0 V SaveCurrent=1 
#uselib "ckt" , "XFERP"
XFERP:XFer4  _net951 0 _net950 _net949 N=0.66 Lp=200.0 nH Rc=1000.0 Ohm K=0.95 R1=5.0 Ohm R2=5.0 Ohm C1=25.0 uF C2=25.0 uF C=0.1 uF 
#uselib "ckt" , "XFERP"
XFERP:XFer3  _net942 _net950 _net951 _net942 N=1.0 Lp=200.0 nH Rc=1000.0 Ohm K=0.95 R1=5.0 Ohm R2=5.0 Ohm C1=25.0 uF C2=25.0 uF C=0.1 uF 
#uselib "ckt" , "XFERTAP"
XFERTAP:XFer2  _net940 _net941 _net939 _net938 0 N12=0.6 N13=0.6 L1=400.0 nH K=0.95 
#uselib "ckt" , "XFERTAP"
XFERTAP:XFer1  0 Vup Vin Vdown VBIAS N12=2 N13=2 L1=0.001 mH tune{ 0.001 mH to 0.01 mH by 0.05 mH } K=0.95 
Tran:Tran1 StartTime=0.0 nsec StopTime=10 msec MaxTimeStep=1.0 usec LimitStepForTL=yes TimeStepControl=2 TruncTol=7.0 ChargeTol=1.0e-14 IntegMethod=0 MaxGearOrder=2 \
Mu=0.5 MaxOrder=4 Freq[1]=1.0 GHz Order[1]=3 HB_Window=no \
HB_Sol=no ImpApprox=no ShortTL_Delay=1.0 psec ImpMode=1 UseInitCond=no \
LoadGminDC=no CheckKCL=yes CheckOnlyDeltaV=yes OverloadAlert=no DeviceBypass=no \
MaxIters=10 MaxItersDC=200 DevOpPtLevel=0 StatusLevel=2 OutputAllPoints=yes \
NoiseScale=1 \
OutputPlan="Tran1_Output" 

OutputPlan:Tran1_Output \
      Type="Output" \
      UseNodeNestLevel=yes \
      NodeNestLevel=2 \
      UseEquationNestLevel=yes \
      EquationNestLevel=2 \
      UseSavedEquationNestLevel=yes \
      SavedEquationNestLevel=2 \
      UseDeviceCurrentNestLevel=no

V_Source:SRC4  Vin 0 Type="V_1Tone" V[1]=polar(1,0) V Freq[1]=1 GHz    Vac=polar(1,0) V SaveCurrent=1 
R:R213  _net926 _net925 R=10 kOhm Noise=yes 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_IRFU120_19930601"
ap_nms_IRFU120_19930601:Q206  _net926 _net925 _net926 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_BS170_19930601"
ap_nms_BS170_19930601:Q205  _net925 _net921 0 
V_Source:SRC3  Vin 0 Type="VtSine" V[1]=if (_tr_state == 0) then (1 V)*exp(j*2*pi*((0)/360-(0 nsec)*(3 MHz)-.25)-(time-(0 nsec))*(0))*step((time-(0 nsec))+tinyreal) else 0 endif Freq[1]=3 MHz Vdc=0 V V_Tran=if (_tr_state == 1) then damped_sin(time,0,1 V,3 MHz,max(0,0 nsec),0,0) else (1 V)*step(((0 nsec)-time)-tinyreal)*sin(pi*(0)/180) endif SaveCurrent=1 
V_Source:SRC1  _net926 0 Type="V_DC" Vdc=12 V SaveCurrent=1 
AC:AC1 CalcNoise=no SortNoise=0 IncludePortNoise=yes BandwidthForNoise=1 Hz FreqConversion=no UseFiniteDiff=no StatusLevel=2 OutputBudgetIV=no DevOpPtLevel=0 \
SweepVar="freq" SweepPlan="AC1_stim" OutputPlan="AC1_Output" 

SweepPlan: AC1_stim Step=1.0 kHz Center=15 MHz Span=10 MHz 

OutputPlan:AC1_Output \
      Type="Output" \
      UseNodeNestLevel=yes \
      NodeNestLevel=2 \
      UseEquationNestLevel=yes \
      EquationNestLevel=2 \
      UseSavedEquationNestLevel=yes \
      SavedEquationNestLevel=2 \
      UseDeviceCurrentNestLevel=no

C:C214  0 _net942 C=1.0 pF 
C:C213  _net950 _net951 C=33 pF 
C:C211  0 _net942 C=1.0 uF 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_IRF510_19930601"
ap_nms_IRF510_19930601:M4  _net951 _net837 0 
C:C209  _net834 _net951 C=0.1 uF 
R:R216  _net832 _net834 R=220 Ohm Noise=yes 
L:L204  _net832 _net837 L=1.0 uH Noise=yes  
L:L202  _net837 _net828 L=1.0 uH Noise=yes  
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_IRF510_19930601"
ap_nms_IRF510_19930601:M3  0 _net826 _net950 
C:C210  _net823 _net950 C=100 nF 
R:R217  _net821 _net823 R=220 Ohm Noise=yes 
L:L205  _net826 _net821 L=1.0 uH Noise=yes  
C:C208  0 _net817 C=1.0 pF 
R:R212  _net816 _net828 R=47 Ohm Noise=yes 

R_total=10
pos=0.5
R:R1  _net812 _net955 R=R_total * pos Noise=yes 
R:R214  _net810 _net817 R=47 Ohm Noise=yes 
L:L203  _net826 _net810 L=1.0 uH Noise=yes  
C:C206  _net940 _net826 C=1.0 pF 
C:C205  _net939 _net837 C=1.0 pF 
R:R209  _net939 0 R=220 Ohm Noise=yes 
R:R210  0 _net940 R=220 Ohm Noise=yes 
R:ESR  0 0 R=1 Ohm Noise=yes 
C:C204  0 0 C=10 uF 
C:C202  0 0 C=0.1 uF 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_BS170_19930601"
ap_nms_BS170_19930601:M2  _net791 Vdown _net941 
R:R208  0 _net791 R=2.2 Ohm Noise=yes 
R:R207  _net789 0 R=2.2 Ohm Noise=yes 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_BS170_19930601"
ap_nms_BS170_19930601:M1  _net938 Vup _net789 
R:R204  VBIAS Vdown R=220 Ohm Noise=yes 
R:R203  Vup VBIAS R=220 Ohm Noise=yes 
C:C201  0 VBIAS C=0.1 uF 
R:R202  _net774 0 R=22 kOhm Noise=yes 
R:R201  _net774 VBIAS R=220 Ohm Noise=yes 
#uselib "AnalogParts" , "ap_nms_BS170_19930601"
ap_nms_BS170_19930601:Q202  _net926 _net661 _net662 
R:R205  _net926 _net661 R=2.2 kOhm Noise=yes 
#uselib "AnalogParts" , "ap_dio_1N4004_19930601"
ap_dio_1N4004_19930601:D201  _net661 VBIAS 
#uselib "AnalogParts" , "ap_npn_Q2N3904_19930601"
ap_npn_Q2N3904_19930601:Q201  _net774 _net662 0 
R:R206  _net662 0 R=33 Ohm Noise=yes 
C:C203  0 _net926 C=0.1 uF 
