اصلاحات پایان نامه مجید صالحی
در پایان نامه نتایج تحلیل کمی متناقض است مثل تقابل افزایش تغییر مکان با تنش. برای حل بایستی یک تیر معادل با بال از نظر سفتی خمشی و خواص مواد سرنوشت ساز و اثر گذار در خمش و برش بال مدلسازی کنید و نتایج دو سر و نقاط طولی مهم تیر را از نظر تنش مهم S11 و مولفه کرنش یا تغییر مکان متناظر یا برایند بررسی کنید.
توجه کنید که در این حالت ما بر روی تنش ها و تغییر مکانها ی نقاط تکیه گاهی و ازاد تمرکز می کنیم. اگر ننایج با نتایج مدل پایان نامه از لحاظ تنش مشابه بودند باید مشکل را در نحوه استخراج نتایج تغییر مکان جستجو کنید و اگر مشابه نبودند یعنی کلا تحلیل حال حاضر شما در جلسه دفاعیه مشکل دارد و باید نتایج تیر معادل که بعد از دفاعیه قرار است انجام دهید جایگزین شود.
باید تیری انتخاب کنید که مشخصات خمشی و برشی اش معادل بال باشد . مکانیزم اتصال را هم از روی مدل بال پایان نامه شبیه سازی کنید.
تیر پیشنهادی: تیر جعبه ای
در تیر جعبه‌ای پیشنهادی، هسته داخلی توخالی (فاقد ماده) در نظر گرفته شده است، زیرا ساختار واقعی بال پهپاد نیز یک سازه نیمه‌پوسته با فضای داخلی خالی است (شامل اسپارها و ریب‌ها). مقاومت خمشی این تیر توسط پوسته‌های بالایی و پایینی (فلنج‌ها) و مقاومت برشی آن توسط جان‌های عمودی (وب‌ها) تأمین می‌شود. این رویکرد، دقیقاً منطبق با روش پوسته معادل (Smeared Shell) است که در پایان‌نامه برای محاسبه ضخامت معادل بال (۲ میلی‌متر) به کار رفت. در صورت نیاز به اعمال وزن، می‌توان چگالی معادل را به صورت توزیع‌شده روی پوسته‌ها اعمال کرد تا جرم کل با جرم بال (۵.۲ کیلوگرم) برابر شود.

درخواست استاد راهنمام:
فقط نقاط هندسی تیز که تمرکز تنش دارند رو نمیشه از لحاظ نتیجه معادل بال دونست. در ضمن اول مساله مدلسازی و حل بال در پایان نامه رو یعنی همون کاری که تا الان انجام دادی رو بررسی کن که چرا همزمان با افزایش یک مولفه عمده تنش، مولفه عمده کرنش یا تغییرمکان هم افزایش پیدا می کنه؟ اگر ایراد رو پیدا کردی که اصلاحش کن و بعد این تیر رو به عنوان تکمیل به پایان نامه اضافه کن که تنش و کرنشش( تغییر مکان) با هم سازگار باشه. و اگر ایرادش رو پیدا نکردی، از مدل بال که تا الان انجام دادی فقط تنش ها و روند افزایشش رو در حالت‌های مختلف با زاویه گزارش کن و نتایج بال معادلی که قراره به عنوان جعبه بال انجام بدی به عنوان مکمل هم در تنش ها( در نقاط مهم و غیر تیز) و در تعییر شکل ها و کرنش ها و روند منطقی اش رو ارایه کن.

اصلاحات پایان نامه
۱.  شرایط مرزی دو سر بال که مبنای صحت تحلیل هاست  در هندسه بارگذاری کاملا مشخص شود. 
۲.تصویری کامل از بیان مساله ارایه شود. 
۳.معیار تسای- وو از محاسبات ارزیابی هشین حذف گردد. 
۴.اتصال contact هم بررسی شود. 
۵.اصلاح ایرادات ویرایشی متن پایان نامه 
۶.نیازمندی های طراحی  یعنی design requirements و دلیل انتخاب معیارها تا حد امکان تشریح شود
[bookmark: _GoBack]
